01 도면의 기능 중 설계자가 자신의 의사를 생산자나 소비자에게 확실하고 알기 쉽게 전달하는 것은?

중단원 평가문제

2. 창의 공학 설계 (1회)	Ⅲ. 기술 혁신과 설계

① 소비 증대	② 정보 전달

③ 정보 보관	④ 가치 창조

⑤ 새로운 정보 창출

02 제품의 일부분을 확대하여 더욱 상세하게 나타내는 도면은?

① 조립도	② 부품도

③ 상세도	④ 설명도

⑤ 확대도

03 산업 표준화법에 따라 우리나라 광공업의 기술적 사항을 통일화·단순화하기 위하여 정한 표준 규격을 무엇이라고 하는지 쓰시오.

04 다음 글의 빈칸에 알맞은 말을 쓰시오.

도면에 쓰는 치수의 단위는 (     )이며, 치수를 기입할 때에는 숫자만 써 넣고, 단위는 기입하지 않는다.

05 양 다리 끝이 바늘로 되어 있고, 필요한 치수를 자의 눈금에서 따서 제도용지에 옮기거나, 선을 일정한 길이로 등분할 때 사용하는 제도 용구는?

① T자	② 컴퍼스

③ 삼각자	④ 디바이더

⑤ 삼각 축척자

06 다음 설명에 해당하는 투상법은?

• 물체의 각 면을 투상면에 나란히 놓고, 직각 방향에서 본 모양을 나타내는 방법이다.

• 물체의 모양과 크기를 정확하게 나타낼 수 있어 기계의 제작도를 그릴 때 주로 활용한다.

① 정투상법	② 사투상법

③ 전개도법	④ 투시 투상법

⑤ 등각 투상법

07 제3각법으로 나타낸 <보기>의 물체를 등각 투상법으로 바르게 나타낸 것은?

보기

08 다음 <보기>의 제품의 구상과 설계 과정을 순서대로 나열한 것은?

보기

ㄱ. 문제 확인

ㄴ. 구상도 그리기

ㄷ. 아이디어 산출

ㄹ. 제작도 그리기

ㅁ. 아이디어 평가 및 선정

① ㄱ → ㄴ → ㄹ → ㅁ → ㄷ

② ㄱ → ㄷ → ㅁ → ㄴ → ㄹ

③ ㄴ → ㄷ → ㄱ → ㄹ → ㅁ

④ ㄷ → ㄹ → ㄱ → ㅁ → ㄴ

⑤ ㄷ → ㄴ → ㄹ → ㅁ → ㄱ

09 확산적 사고 기법 중 스캠퍼(SCAMPER)의 약자 ‘A’가 의미하는 것은?

① 대체하기	② 결합하기

③ 적용하기	④ 제거하기

⑤ 용도 변경하기

10 제품의 설계에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 제작도는 일반적으로 등각 투상법으로 그린다.

② 조립도는 제품을 구성하는 부품 제작에 필요한 정보를 나타낸 도면이다.

③ 부품도에는 각 부품의 조립 형태, 위치 및 치수, 조립 방법 등을 나타낸다.

④ 조립도에는 부품별로 부품 번호, 부품명, 치수, 모양, 수량, 가공 방법 등을 나타낸다.

⑤ 표제란에는 만든 날짜, 이름, 척도, 제품명 등 도면 관리에 필요한 사항을 도면의 오른쪽 하단에 기입한다.

11 ㉠, ㉡에 들어갈 알맞은 말을 쓰시오.

• ( ㉠ ): 움직임을 중요하게 여기거나 그것을 주요 요소로 하는 예술 작품이다.

• ( ㉡ ): 흐르는 물을 이용하여 스스로 소리를 내게 해서 시각을 알리게 만든 조선 시대 물시계이다.

정답 및 해설

2. 창의 공학 설계 (1회)

01 ②   02 ③   03 한국산업표준(KS)   04 밀리미터(mm)   05 ④   06 ①   07 ①   08 ②   09 ③   10 ⑤   11 ㉠ 키네틱 아트, ㉡ 자격루

01 도면은 설계자 자신의 의사를 생산자나 소비자에게 확실하고 알기 쉽게 전달하기 위하여 작성하는 것이다.

|오답 피하기|
③ 정보 보관: 도면으로 정보를 보관함으로써 필요할 때에 다시 이용하거나 보수 또는 다른 설계를 하는데 참고가 된다.
⑤ 새로운 정보 창출: 도면을 통해 설계자의 새로운 아이디어를 구체적으로 표현하여 정보를 만들어 낸다.

02 ① 조립도: 제품을 구성하는 부품들을 조립한 상태를 나타낸 도면이다.
② 부품도: 제품을 구성한 각각의 부품을 나타낸 도면이다.
④ 설명도: 제품을 사용하는 사람에게 제품의 기능, 구조, 크기, 설치 및 취급 방법 등을 설명하기 위한 도면이다.

03 한국산업표준은 공업 표준 심의회가 심사하며, 합격한 제품에는 KS 표시를 한다.

|더 나아가기| 한국산업표준 제도 통칙
도면을 그릴 때 사용하는 선, 문자, 기호 등의 표현이나 형식을 통일하여 도면을 그리는 사람이나 보는 사람이 정확하고 쉽게 이해할 수 있도록 정한 제도에 관한 규칙이다. 우리나라에서는 산업 표준화법에 따라 한국산업표준을 정했으며, 국제표준규격과도 밀접한 관계가 있다.

05 디바이더로 치수를 딸 때는 눈금자의 중간 부분에서 따서 옮기고, 선분을 등분할 때는 디바이더의 간격을 적당한 길이로 벌려 등분한다.

06 정투상도를 그릴 때 물체의 정면은 물체의 기능이나 외형적인 특징을 가장 잘 나타낼 수 있는 면을 선택한다.

|오답 피하기|
② 사투상법: 물체의 정면을 실제 모양으로 그린 다음, 각 꼭짓점에서 45°를 이루는 빗금을 긋고 안쪽 길이를 옮겨서 물체를 나타내는 방법
③ 전개도법: 물체 각 면의 실제 모양이 도면에 평면 또는 곡면으로 연속해서 나타나게 표현하는 방법
④ 투시 투상법: 물체의 원근감이 나타나게 그리는 방법으로 모서리의 연장선이 한 점(소점)에 모이게 그리는 방법
⑤ 등각 투상법: 세 개의 기본 축을 120°간격으로 설정하고, 이 축에 물체의 높이, 너비, 안쪽 길이를 옮겨서 물체를 나타내는 방법

08 제품의 구상과 설계는 ‘문제 확인 → 아이디어 산출 → 아이디어 평가 및 선정 → 구상도 그리기 → 제작도 그리기’의 과정을 거친다.

09 스캠퍼(S·C·A·M·P·E·R)의 의미와 관련 질문
• (대체하기): 대신 사용할 수 있는 것은 무엇일까?
• (결합하기): 다르거나 비슷한 것을 결합할 수 있을까?
• (적용하기): 조건이나 목적에 적용할 수 있을까?
• (수정하기): 모양, 색 등을 어떻게 바꿀 수 있을까?
(확대하기): 크게 바꿀 수 없을까?
(축소하기): 작게 바꿀 수 없을까?
• (용도 변경하기): 다른 용도로 사용할 수 없을까?
• (제거하기): 기능이나 일부분을 뺄 수 없을까?
• (재배열하기): 방법이나 위치를 바꿀 수 없을까?

10 제품 설계란 완성된 구상도를 바탕으로 하여 제품의 형태, 크기, 재료, 구조, 가공 방법 등이 자세하게 나타나도록 제작도를 그리는 것을 말한다.

|오답 피하기|
① 제작도는 일반적으로 정투상법을 이용하여 그린다.
② 부품도는 제품을 구성하는 부품 제작에 필요한 정보를 나타낸 도면이다.
③ 부품도에는 부품별로 부품 번호, 부품명, 치수, 모양, 수량, 가공 방법 등을 나타낸다.
④ 조립도에는 각 부품의 조립 형태, 위치 및 치수, 조립 방법 등을 나타낸다.