1  다음 보기는 물질의 끓는점과 관계있는 조건들이다.

Ⅴ. 물질의 특성

2. 물질의 특성⑵

上

수준별 문제

반┃  이름┃

	<보기>
ㄱ. 외부 압력이 높은 경우 ㄴ. 외부 압력이 낮은 경우 ㄷ. 입자 사이에 작용하는 인력이 큰 경우 ㄹ. 입자 사이에 작용하는 인력이 작은 경우

물질이 가장 낮은 온도에서 끓기 위한 조건을 보기에서 모두 고른 것은?

① ㄱ, ㄴ	② ㄱ, ㄹ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ	⑤ ㄷ, ㄹ

2  미국의 콜로라도 주에 있는 덴버시는 해발 고도 [eqn: rm1009```m] 정도에 위치해 있는데, 이 도시에서는 물이 [eqn: rm100```℃]에서 끓지 않고 [eqn: rm95```℃]에서 끓는다고 한다. 이와 관련 없는 현상은?

① 높은 산에서 밥을 지으면 쌀이 설익는다.

② 소금물은 100 ℃보다 높은 온도에서 끓는다.

③ 압력솥에서는 일반 솥보다 밥이 더 빨리 된다.

④ 막 끓인 물을 진공 장치에 넣고 공기를 빼내면 물이 다시 끓어오른다.

⑤ 둥근바닥 플라스크에 물을 넣고 끓인 후 고무마개를 막아 거꾸로 세워 놓은 다음, 찬물을 부으면 물이 다시 끓어오른다.

3  그래프는 물과 액체 나프탈렌의 냉각 곡선이다.

위 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① ㈎ 구간에서 물과 나프탈렌의 상태가 같다.

② ㈏ 구간에서 나프탈렌의 응고가 일어난다.

③ 물의 어는점이 나프탈렌의 어는점보다 높다.

④ ㈐～㈒ 구간에서는 물과 나프탈렌의 상태가 다르다.

⑤ ㈏ 구간에서 나프탈렌의 온도가 일정한 것은 상태변화 시 열을 방출하기 때문이다.

4  튀김 요리를 할 때 뜨거워진 기름에 물기가 있는 음식을 넣으면 기름이 튀어서 화상을 입기 쉽다. 이때 기름이 튀는 이유를 옳게 설명한 것은?

① 물의 어는점이 기름의 어는점보다 높기 때문

② 물의 끓는점이 기름의 끓는점보다 낮기 때문

③ 물은 기름보다 가벼워서 위로 올라가려는 성질이 있기 때문

④ 기름보다 물이 기화하는 데 더 많은 에너지가 필요하기 때문

⑤ 물 분자 사이의 인력이 기름 분자 사이의 인력보다 강하기 때문

5  소금을 물에 넣으면 녹지만, 아세톤에 넣으면 녹지 않는다. 이와 같이 어떤 물질이 용매의 종류에 따라 용해되는 정도가 다른 이유를 옳게 설명한 것은?

① 용매의 온도가 다르기 때문

② 용질 입자의 크기가 작아야 용해가 일어나기 때문

③ 용질과 용매를 잘 저어 주어야 용해가 일어나기 때문

④ 정해진 질량비로 용질과 용매를 섞어야 용해가 일어나기 때문

⑤ 용질 입자와 용매 입자 사이의 인력이 용질 입자끼리 또는 용매 입자끼리의 인력보다 커야 용해가 일어나기 때문

6  표는 온도에 따른 황산 구리의 물에 대한 용해도를 나타낸 것이다.

[eqn: rm80```℃]의 포화 용액 [eqn: rm30.7```g]을 [eqn: rm40```℃]로 냉각시킬 때 석출되는 황산 구리의 질량을 구하시오.

7  오른쪽 그림과 같이 주사기 끝을 고무마개로 막고 주사기에 사이다를 넣은 후 피스톤을 눌렀다가 다시 당겨 보았다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 피스톤을 당기면 내부 압력이 증가한다.

② 피스톤을 누르면 기포가 많이 발생한다.

③ 압력이 클수록 기체의 용해도는 작아진다.

④ 기체의 용해도가 클수록 기포가 많이 발생한다.

⑤ 피스톤을 당기면 이산화 탄소의 용해도가 작아진다.

2. 물질의 특성⑵

1 ④  2 ②  3 ③  4 ②  5 ⑤  6 4.8 [eqn: rmg]  7 ⑤

1  외부 압력이 낮을수록, 입자 사이의 인력이 작을수록 끓는점이 낮아진다.

2  ② 소금물이 100 ℃보다 높은 온도에서 끓는 것은 물에 녹아 있는 소금이 물의 기화를 방해하기 때문이다.

3  ①, ④ ㈎ 구간에서는 모두 액체 상태이고, ㈐～㈒ 구간에서 물은 액체 상태, 나프탈렌은 고체 상태이다.

③ ㈏ 구간에서 액체 나프탈렌의 응고가 일어나므로 나프탈렌의 어는점이 물의 어는점보다 높다.

4  기름의 끓는점은 물보다 높아서 튀김을 할 때 가열된 기름의 온도는 100 ℃가 넘는다. 따라서 물이 들어가면 물이 갑자기 수증기가 되어 빠져나가면서 기름도 함께 튄다.

5  용질과 용매의 종류에 따라 용해도가 다른 이유는 물질의 종류에 따라 입자 사이의 인력이 다르기 때문이다.

6  80 ℃에서 황산 구리의 물에 대한 용해도가 53.5이므로 물 100 g에 황산 구리 53.5 g이 녹으면 포화 용액 153.5 g이 된다. 따라서 30.7 g의 포화 용액에는 물 20 g에 황산구리 10.7 g이 녹아 있다. 40 ℃에서는 용해도가 29.5이므로 물 20 g에 5.9 g의 황산 구리가 최대로 녹을 수 있다.

따라서 4.8 g(＝10.7 g－5.9 g)이 석출된다.

7  피스톤을 당기면 내부 압력이 작아져서 이산화 탄소의 용해도가 작아지므로 기포가 많이 발생한다.