□ 총괄 평가	Ⅳ. 정보 통신과 신소재

㈜미래엔 컬처그룹

정보의 발생과 활용

Ⅳ-1

자연에서 발생하는 대부분의 신호는 파동의 형태를 띤다. 다음 신호 중 파동의 형태를 띠지 않는 것은?

㈜미래엔

① 북을 두드리면 소리가 전달된다.

② 태양 빛이 지구에 도달한다.

③ 지각이 어긋나 지진이 발생한다.

④ 돌고래는 초음파를 이용하여 의사소통을 한다.

⑤ 방 구석에 있던 향수병을 열자 향기가 퍼진다.

중요

다음 디지털 정보의 특징에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 모두 고른 것은?

----<보 기>------------------------------------

ㄱ. 0과 1의 이진수로 정보를 기록한다.

ㄴ. 비트 수가 늘어날수록 정보 용량이 커진다.

ㄷ. 비트 수가 늘어날수록 원래의 정보를 충실히 기록할 수 있다.

ㄹ. 디지털 정보를 재생하면 원래의 아날로그 정보와 정확히 일치한다.

----------------------------------------------

① ㄷ	② ㄴ, ㄹ	③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

서술형

아날로그 신호를 디지털 신호로 변환할 때, 정보의 손실을 최소화하기 위한 방법에는 무엇이 있는지 써 보자.

다음 그림과 같이 물이 가득 찬 양동이와 빈 양동이를 일렬로 나열하여 정보를 나타내는  방법은 어떤 방식의 신호를 비유한 것인지 써 보자.

중요

다음 <보기>의 여러 가지 정보들을 아날로그 정보와 디지털 정보로 바르게 구분한 것은?

----<보 기>------------------------------------

ㄱ. 알콜 온도계가 나타내는 방안의 온도 변화

ㄴ. 전자시계가 나타내는 시간

ㄷ. 바늘 시계가 나타내는 시간

ㄹ. 컴퓨터가 처리하는 정보

---------------------------------------------

	아날로그 정보	디지털 정보
①	ㄱ	ㄴ, ㄷ, ㄹ
②	ㄱ, ㄴ	ㄷ, ㄹ
③	ㄱ, ㄷ	ㄴ, ㄹ
④	ㄴ, ㄹ	ㄱ, ㄷ
⑤	ㄱ, ㄴ, ㄷ	ㄹ

다음의 여러 가지 센서를 이용한 장치들과 관련이 있는 인간의 감각을 바르게 연결해 보자.

① 전자저울	∙	∙ ㉠ 시각

② 지폐 계수기	∙	∙ ㉡ 청각

③ 스피커	∙	∙ ㉢ 촉각

④ 음주 측정기	∙                 ∙ ㉣ 후각

⑤ 산염기 측정기	∙                 ∙ ㉤ 미각

다음 <보기>의 장치 중에서 전자기 센서가 이용된 것을 모두 골라 보자.

----<보 기>------------------------------------

ㄱ. 교통 카드

ㄴ. 불이 들어오는 퀵보드의 바퀴

ㄷ. 금속 탐지기

ㄹ. 도난 방지 시스템

---------------------------------------------

① ㄷ	② ㄴ, ㄹ	③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

서술형

그림과 같이 바다 속 지형을 탐사하기 위해 배에서 초음파를 바다 밑으로 쏘아 보냈더니 초음파가 탐지기에 되돌아오는 데 1초가 걸렸다. 배가 있는 곳의 바다 속 깊이가 얼마인지 풀이 과정과 함께 서술해 보자. (단, 물 에서 초음파의 속력은 1,500 m/s이다.)

그림은 전자기 센서를 이용한 상점의 도난 방지 시스템을 나타낸 것이다. 이 센서에 이용되는 물리 법칙으로 옳은 것은?

① 관성의 법칙

② 가속도의 법칙

③ 작용 반작용의 법칙

④ 앙페르 법칙.

⑤ 패러데이 법칙

서술형

비 오는 날 번개가 번쩍 한 다음에, 얼마 후 천둥소리를 들을 수 있다. 이 현상을 소리와 빛의 특징을 이용하여 설명해 보자.

다음과 같이 여러 가지 신호를 감지하는 센서의 예를 하나씩 써 보자.

ㄱ. 광센서     ㄴ. 압력 센서    ㄷ. 소리 센서

ㄹ. 온도 센서  ㅁ. 전자기 센서

중요

다음은 십진수와 3비트 이진수의 대응 관계를 나타낸 것이다. ㉠~㉣에 들어갈 값으로 옳은 것을 바르게 짝지은 것은?

십진수	1	㉡	5	㉣
이진수	㉠	100	㉢	111

	㉠	㉡	㉢	㉣
①	001	3	011	7
②	010	4	011	7
③	001	4	101	7
④	010	5	101	6
⑤	010	5	111	6

다음은 여러 가지 저장 장치에 대한 설명이다. 빈칸에 알맞은 말을 <보기>에서 골라 써 보자.

[eqn: BULLET]CD나 DVD는 정보를 기록하고 재생할 때  (㉠      )을/를 이용한다.

[eqn: BULLET]자기 테이프나 하드 디스크는 정보를 기록하고 재생할 때 (㉡      )을/를 이용한다.

[eqn: BULLET]플래시 메모리는 (㉢      )을/를 이용하여 정보를 저장한다.

----<보 기>------------------------------------

전자석	반도체	CCD

광섬유	빛	초음파

---------------------------------------------

장거리 전화 전송에서는 정보를 전달하기 위해 광섬유를 많이 이용한다. 레이저에서 만들어진 빛이 소리 신호에 의해 변조된 후 광섬유를 통해 상대방에게 전달된다. 이러한 방식의 통신을 무엇이라고 하는지 써 보자.

중요

그림은 눈의 망막에 있는 세 종류의 원뿔 세포가 빛을 흡수하는 정도를 그래프로 나타낸 것이다.

위 그래프에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 모두 고른  것은?

----<보 기>------------------------------------

ㄱ. 모든 원뿔 세포가 반응하면 물체는 검정색으로 보인다.

ㄴ. 적 원뿔 세포와 녹 원뿔 세포의 흡광률이 비슷하면 대뇌는 황색으로 인식한다.

ㄷ. 세 종류의 원뿔 세포 중 한 종류에 이상이 있어도 색을 인식하는 데에는 문제가 없다.

---------------------------------------------

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ	⑤ ㄴ, ㄷ

그림은 액정을 이용하여 얇게 만든 모니터인 LCD의 뒤쪽에서 빛을 비추었을 때 빛 진행하는 과정을 나타낸 것이다. 이로부터 LCD의 장단점을 설명해 보자.

반도체와 신소재

Ⅳ-2

다이오드는 전류를 한쪽 방향으로만 흐르게 하는 작용을 하므로 어댑터에 사용되고 있다. 이러한 작용을 무엇이라고 하는지 써 보자.

그림은 p-n 접합에 순방향 전압을 걸었을 때와 역방향 전압을 걸었을 때 전자와 정공의 이동 모습을 나타낸 것이다.

이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 모두 고른 것은?

(가)                  (나)

----<보 기>------------------------------------

ㄱ. 전하 운반자는 전자와 양공이다.

ㄴ. 그림 (가), (나) 모두 전류가 흐른다.

ㄷ. 그림 (가)는 역방향 전압이, 그림 (나)는 순방향 전압이 걸려 있다.

---------------------------------------------

① ㄱ	② ㄱ, ㄴ	③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

다음 <보기>에서 트랜지스터가 하는 역할을 모두 고른 것은?

----<보 기>------------------------------------

ㄱ. 스위치 작용              ㄴ. 정류 작용

ㄷ. 증폭 작용                ㄹ. 교류 작용

---------------------------------------------

① ㄱ	② ㄱ, ㄷ	③ ㄴ, ㄷ

④ ㄷ, ㄹ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

서술형

다음은 간단한 논리 게이트를 이용한 논리 회로이다. 물음에 답하시오.

(1) 입력 값 A, B가 표와 같을 때 출력 값 C, D를 써 보자.

	입력 값		출력 값
	A	B	C	D
	0	0
	0	1
	1	0
	1	1

(2) 위 논리 회로는 어떤 연산을 수행하는지 서술해 보자.

초전도체에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

----<보 기>------------------------------------

ㄱ. 0℃에서 저항이 0이 되는 물질이다.

ㄴ. 현재 상온에서 초전도성이 보이는 물질이 개발되어 사용되고 있다.

ㄷ. 초전도체에 아무리 큰 전류가 흘러도 초전도성은 사라지지 않는다.

ㄹ. 외부 자기장이 커지면 마이스너 효과가 사라진다.

---------------------------------------------

① ㄹ	② ㄱ, ㄴ	③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

서술형

초전도체가 자기 부상 열차에 이용될 수 있는 이유를 자기장을 발생시키는 일반 코일과 비교하여 설명해 보자.(단, 초전도체가 아닌 일반 코일을 자기 부상 열차에 사용했을 때 발생하는 문제점을 지적하고 이와 대비되는 초전도체의 장점을 중심으로 설명할 것.)

고분자 물질의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

㈜미래엔

① 정확한 분자량을 가진다.

② 녹는점이 일정하지 않다.

③ 자연에서 직접 얻을 수 없다.

④ 분자량이 100 이하인 물질이다.

⑤ 규칙적인 배열을 하고 있어 결정이 되기 쉽다.

중요

다음 중 초전도체의 온도에 따른 저항 변화 그래프를 가장 적절하게 나타낸 것은?

①	②	③	④	⑤

중합 반응에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

ㄱ. 작은 단위체들이 반복적으로 결합하는 반응이다.

ㄴ. 첨가 중합은 단위체가 결합하면서 작은 분자가 빠져나가는 중합 반응이다.

ㄷ. 나일론은 축합 중합 반응으로 생성되는 고분자 물질이다.

<보 기>

① ㄱ	② ㄴ	③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ	⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

다음 중 고분자 화합물이 아닌 것은?

① 단백질               ② 나일론

③ 플라스틱             ④ 셀룰로스

⑤ 아미노산

광물 자원에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① 금속 광물과 비금속 광물로 구분된다.

② 자철석을 제련하여 철을 얻을 수 있다.

③ 비금속 광물은 제련 과정 없이 이용할 수 있다.

④ 지각에 가장 많이 포함된 금속 원소는 철이다.

⑤ 광물 자원이 모여 있는 곳을 광상이라고 한다.

다음에서 설명하는 광상의 종류와 생성되는 광물 자원이 바르게 짝지어진 것은?

물이 흐를 때 밀도가 큰 광물이 강이나 계곡의 낮은 곳에 쌓여서 생성된 광상이다.

① 화성 광상-니켈            ② 퇴적 광상-암염

③ 퇴적 광상-사금            ④ 변성 광상-흑연

⑤ 변성 광상-석회석

다음은 광물 자원을 찾기 위한 여러 가지 탐사 방법들이다.

ㄱ. 주변 암석과의 중력의 차이를 측정하여 해석한다.

ㄴ. 지하에 전류를 흘려주어 전도성이 높은 매질이 있는지 확인한다.

ㄷ. 탐사 지역의 암석과 지층의 분포 및 구조 등을 파악하여 지질도를 작성한다.

ㄹ. 암석을 직접 뚫어 암석의 일부를 채취한 후 그 특성으로부터 지질 구조를 추정한다.

광상을 찾기 위한 여러 가지 탐사 방법을 순서대로 나열한 것을 고르면?

① ㄷ-ㄹ-ㄱ-ㄴ          ② ㄴ-ㄱ-ㄹ-ㄷ

③ ㄱ-ㄴ-ㄷ-ㄹ          ④ ㄷ-ㄱ-ㄴ-ㄹ

⑤ ㄷ-ㄴ-ㄱ-ㄹ

그림은 직접 지각에 구멍을 뚫어 암석의 표본을 얻는 방법을 나타낸 것이다.

이와 같은 탐사 방법에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고르면?

---------<보기>--------------------

ㄱ. 매우 깊은 곳까지 탐사가 가능하다.

ㄴ. 넓은 지역을 동시에 탐사할 수 있다.

ㄷ. 다른 방법에 비해 비용이 많이 든다.

-------------------------------------

① ㄱ           ② ㄷ          ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ       ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

다음은 광물 자원을 활용하여 만든 제품들이다.

A.	B.	C.

A～C 제품들의 원료가 되는 광물 자원을 바르게 짝지은 것은?

		A		B		C
①		철		규사		니켈
②		철		흑연		리튬
③		알루미늄		흑연		규사
④		알루미늄		석회석		규사
⑤		알루미늄		규사		구리

[32~33] 그림은 몇 가지 광물 자원의 현재 수요량을 1이라고 하였을 때 향후 50년 이후의 수요량을 추정된 전체 매장량 및 경제적 매장량과 비교하여 나타낸 것이다.

위 자료를 바탕으로 향후 변화에 대하여 예측한 내용 중 타당한 것을 다음 <보기>에서 모두 고르면?

----------<보기>--------------------

ㄱ. 인듐은 가격이 상승할 것이다.

ㄴ. 50년 후에 니켈은 고갈될 것이다.

ㄷ. 알루미늄 확보를 위한 경쟁이 치열해질 것이다.

---------------------------------

① ㄱ           ② ㄷ          ③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ       ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

광물 자원이 고갈되는 시기가 정해지는 데에는 어떤 변수가 작용할 수 있을지 위의 자료를 참고로 하여 설명해  보자.

광물 자원의 고갈에 대한 대책을 두 가지 이상 제시해  보자.

바 / 른 / 답 / 알 / 찬 / 풀 / 이

Ⅳ-1. 정보의 발생과 활용

1 ⑤       2 ④	3 정보를 추출하여 기록하는 시간 간격을 짧게 하고, 비트 수를 증가시킨다.      4. 디지털 방식  5  ③  6 ①-㉢, ②-㉠, ③-㉡, ④-㉣, ⑤-㉤     7 ⑤    8 바다의 깊이를 [eqn: h]라 하면, [eqn: 2h=vt=1500 TIMES 1], [eqn: h=750]m

9  ⑤        10  전자기파의 한 종류인 빛은 매질이 없어도 전파되는 파동이고, 소리는 매질이 있어야만 전달되는 파동이다. 공기 중에서 빛의 진행 속력이 음파의 진행 속력보다 빠르기 때문에 번개가 먼저 친 다음, 천둥소리가 들린다.

11. 해설 참조  12  ③   13 ㉠ 빛  ㉡ 전자석  ㉢ 반도체

14 광통신       15  ②       16 해설 참조

1. 음파, 전자기파, 지진파 등은 진동 에너지가 퍼져나가는 파동 현상이다. 그에 비해 향수 냄새는 향수 분자가 불규칙한 운동을 하며 사방으로 퍼져 후각을 자극시키는 현상이다.

2. 0과 1의 이진수로 정보를 기록하는 디지털 방식은 비트 수가 늘어날수록 정보 용량이 커져 정보를 정확하게 기록할 수 있다. 그러나 일정한 시간 간격으로 정보를 저장하기 때문에 원래의 아날로그 정보와 정확히 일치하지는 않는다.

3. 디지털 신호를 원래의 아날로그 신호와 최대한 가깝게 하기 위해서는 신호를 추출하는 시간 간격을 최대한 짧게 하면서, 정보를 기록하는 비트 수를 증가시키면 된다.

4. 빈 양동이가 숫자 0을 나타내고, 물이 가득찬 양동이가 숫자 1을 나타낸다면 디지털 방식이라고 할 수 있다.

5. 연속적으로 변화하는 신호는 아날로그 정보, 불연속적으로 변화하는 신호는 디지털 정보이다.

6. 전자저울은 물체가 저울을 누르는 압력으로부터 무게를 측정하므로 인간의 촉각과, 빛의 투과량을 이용하여 지폐를 정확히 세는 지폐 계수기는 인간의 시각과, 스피커는 전기 신호를 소리 신호로 변환시켜주는 인간의 청각과, 기체 상태의 알코올 분자를 측정하는 음주 측정기는 인간의 후각과, 액체 상태의 이온을 측정하여 산염기를 측정하는 장치는 인간의 미각과 관련이 있다.

7. 코일 주변의 자기장이 변화하면 전류가 유도되는 패러데이 법칙이 사용된 장치들은 전자기 센서가 사용된 기기들이다. 즉, 전원 장치가 없어도 전류가 흐른다.

8.  바다의 깊이를 [eqn: h], 물속에서의 초음파의 속력을 [eqn: v], 초음파가 바다 밑에서 반사되어 돌아올 때까지 걸린 시간을 [eqn: t]라고 하면, [eqn: 2h=vt=1500 TIMES 1]이 되므로 바다 속 깊이는  [eqn: h=750] m 이다.

9. 기둥 속에 들어 있는 코일 주변의 자기장이 변화하면 경보음이 울린다. 따라서 패러데이 법칙이 이용되었다.

10. 전자기파의 한 종류인 빛은 매질이 없어도 전파되는 파동이고, 소리는 매질이 있어야만 전달되는 파동이다. 공기 중에서 빛의 진행 속력이 음파의 진행 속력보다 빠르기 때문에 번개가 먼저 친 다음, 천둥소리가 들린다.

11.

광센서	소리 센서	압력 센서	온도 센서	전자기 센서
스캐너	초음파 진단기	터치스크린	보일러	금속 탐지기

12. ㉠ [eqn: 2 ^{2} TIMES 0+2 ^{1} TIMES 0+2 ^{0} TIMES 1=1]

㉡ [eqn: 2 ^{2} TIMES 1+2 ^{1} TIMES 0+2 ^{0} TIMES 0=4]

㉢ [eqn: 2 ^{2} TIMES 1+2 ^{1} TIMES 0+2 ^{0} TIMES 1=5]

㉣ [eqn: 2 ^{2} TIMES 1+2 ^{1} TIMES 1+2 ^{0} TIMES 1=7]

13. 광디스크는 레이저(빛)을 쪼여 정보를 기록하고, 그 반사 유무로 정보를 재생한다. 자기 디스크는 코일에 전류를 흐르게 하여 형성되는 자기장으로 디스크를 자화시켜 정보를 기록하고, 코일이 디스크 위를 지나면서 유도되는 전류로 정보를 재생한다. 플래시 메모리는 트랜지스터의 스위치 작용을 이용한다.

14. 광섬유를 사용하는 통신을 광통신이라고 하는데 광통신에 사용되는 광섬유는 광섬유 내에서 빛이 전부 반사하기 때문에 신호를 보다 빠르고 정확하게 전달할 수 있다.

15. 모든 원뿔 세포가 반응하면 빛의 3원색이 더해지는 것과 마찬가지로 물체는 흰색으로 보인다. 그래프에서 볼 수 있듯이 적 원뿔 세포와 녹 원뿔 세포의 흡광률이 비슷하면 물체는 황색으로 보인다. 3종류의 원뿔 세포 중 한 종류에 이상이 생기면 색각 이상이 나타난다.

16. 액정은 화면 뒤쪽에서 비추어진 빛이 편광판을 통과하면서 빛의 양이 감소하므로 효율이 떨어진다는 단점이 있으나, 편광판의 표면이 매끄럽지 않아 외부에서 들어오는 빛이 산란되어 눈부심이 덜하다는 장점이 있다.

Ⅳ-2. 반도체와 신소재

17. 정류 작용   18  ①    19 ②   20 해설 참조    21 ①   22 해설 참조    23. ②      24 ④       25 ③  26 ⑤   27 ④    28 ③    29 ④    30 ②    31 ⑤    32 ③   33 해설 참조    34 자원 절약형 산업을 육성하고 자원을 재활용한다.

17. 다이오드는 전류를 한쪽 방향으로만 흐르게 하는 정류 작용을 하므로 가정에 들어오는 교류를 직류로 바꾸어 주는 어댑터 등에 사용된다.

18. p형 반도체의 전하 운반자는 (+)를 띠는 양공이고, n형 반도체의 전하 운반자는 (-)를 띠는 전자이다. 또한, (가)에는 순방향 전압이, (나)에는 역방향 전압이 걸려 (가)는 전류가 흐르고 (나)는 전류가 흐르지 않는다.

19. 트랜지스터는 전류를 흐르게 하거나 흐르지 못하게 하는 스위치 작용을 하며, 약한 신호를 큰 신호로 바꾸는 증폭 작용을 한다.

20. (1)

입력값		출력값
A	B	C	D
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

(2) 입력 값 A, B의 합을 이진수 CD(2)로 나타내는 논리          회로이다.

21. 자기 부상 열차는 강한 자기장으로 수백 톤의 열차를 레일 위에 띄워 운행된다. 이러한 정도의 자기장을 만들기 위해서는 코일에 엄청난 전류가 흘러야 하는데 일반 코일의 경우 저항으로 인해 코일에서 엄청난 열이 발생하고 결국 코일이 녹아버리는 문제가 있다. 이에 반해 초전도체는 특정 온도 이하에서 저항이 없으므로 열에너지의 손실 없이 많은 양의 전류가 흐를 수 있기 때문에 자기 부상 열차에 적합한 소재이다.

22. 초전도체는 특정 온도 이하에서 저항이 0이 되는 물질이므로 저항에 의해 발생하는 일반 도선의 열에너지 손실 문제를 획기적으로 해결할 수 있는 소재이며, 마이스너 효과에 의해 임계 온도 이하에서는 내부 자기장이 없어지며 외부 자기장을 완전히 배척하므로 자기 부상 열차에 가장 적합한 소재이다.

23. 고분자 물질은 분자량이 10,000 이상인 거대 분자를 의미하며, 단위체들이 중합 반응을 통해 고분자를 형성할 때 정확히 몇 개의 단위체가 하나의 고분자를 만드는 데 사용되는지 결정할 수 없으므로 상대적인 질량이 정해져있지 않다. 또한, 전체적으로 불규칙적인 배열을 하기 때문에 결정을 형성하기 어렵고, 녹는점이 일정하지 않다. 이러한 고분자 물질은 자연에서 얻어지는 단백질, 녹말 등과 같은 천연 고분자와 플라스틱, 나일론 같은 합성 고분자로 나눌 수 있다.

24. 초전도체는 특정 온도 이하에서 저항이 갑자기 0이 되는 초전도 현상을 나타내는 물질이다.

25. ㄴ. 작은 분자가 빠져나가는 것은 축합중합 반응이다.

ㄷ. 나일론은 아디프산과 헥사메틸렌디아민의 축합 중합체이며 중합 반응이 일어나는 동안 물 분자가 빠져나간다.

26. 아미노산은 생물의 몸을 구성하는 단백질의 기본 구성 단위이다. 아미노산이 중합 반응하여 단백질이 만들어진다.

27. 지각에 가장 많이 포함된 금속 원소는 알루미늄이다.

28. 퇴적 광상은 풍화되어 운반되는 물질들과 함께 이동하여 생성되는 광상이며, 대표적으로 사금 광상이 있다.

29. 광상을 찾기 위한 탐사는 지층이나 암석에 직접적인 작용을 하는 것은 마지막에 수행한다.

30. 시추에 의해서는 비교적 지하 얕은 곳까지만 탐사가 가능하고, 넓은 곳에 걸쳐 탐사하기는 어렵다.

31. A는 알루미늄 캔이고, B는 규사로 만든 유리 제품이다. C는 녹이 잘 슬지 않는 성질을 활용하는 구리 파이프이다.

32. 50년 누적 수요량이 전체 매장량을 초과하는 인듐이나 주석 등은 수요 및 가격이 상승할 것이다. 알루미늄은 50년 누적 수요량이 경제적 매장량을 넘지 않으므로 확보 경쟁이 치열할 것이라고 예측하기 어렵다.

33. 주어진 자료가 현재의 수요량을 기준으로 적용된 자료이므로 현재의 수요를 조절하면 자원이 고갈되는 시기를 늦출 수 있다. 따라서 자원을 절약하고 재활용하는 등의 노력이 필요하다.

34. 자원 절약형 산업을 육성하며, 자원을 절약하고 재활용한다. 또 효과적인 자원 추출 기술을 개발하며, 나아가 대체 자원을 개발한다.