01 융합 기술의 정의로 가장 옳은 것은?

중단원 평가문제

3. 융합적 문제 해결 체험 활동 (3회)	Ⅳ. 미래 기술과 사회

① 기술과 과학을 결합하여 과학적 문제를 해결하는 것이다.

② 기술과 타 학문을 결합하여 사회 문제를 해결하는 방법이다.

③ 건설·정보 통신·제조·수송·생명 기술을 결합하여 기술적 문제를 해결하는 방식이다.

④ 나노 기술, 바이오 기술, 정보 통신 기술을 결합하여 기술적 문제를 해결하는 것이다.

⑤ 기술과 신기술 또는 타 학문 간 결합으로 경제와 사회·문화 등과 관련된 문제를 기술적으로 해결하는 것이다.

02 다음 기술을 개발하기 위해 융합한 기술을 옳게 묶은 것은?

조선 시대에 온실을 만들어 겨울철에도 채소를 생산했다는 ‘동절양채’

① 생명 기술+제조 기술

② 생명 기술+정보 통신 기술

③ 생명 기술+건설 기술+제조 기술

④ 생명 기술+건설 기술+수송 기술

⑤ 생명 기술+수송 기술+정보 통신 기술

03 우리나라에서 융합 기술을 유형별로 분류할 때 신산업 창출형에 해당하는 것은?

① 미래형 자동차

② 휴머노이드 로봇

③ 미래 유망 파이오니어 사업

④ 휴머노이드 로봇, 유비쿼터스-시티

⑤ 미래형 자동차, 미래 유망 파이오니어 사업

04 융합 기술을 신기술 분야별로 분류하였을 때 다음 설명에 해당하는 것은?

나노미터 크기의 범주에서 물질을 조작·분석하고, 이를 제어함으로써 새롭거나 개선된 물리적·화학적·생물학적 소재를 만든다.

① BT 기반 융합 기술

② IT 기반 융합 기술

③ CT 기반 융합 기술

④ NT 기반 융합 기술

⑤ ET 기반 융합 기술

05 기술적 문제 해결 과정에서 ‘계획’ 단계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 제품의 구상도, 제작도 등을 그린다.

② 문제 해결에 필요한 정보를 수집한다.

③ 도면에 따라 재료를 마름질한 후 조립한다.

④ 제품 제작에 필요한 재료표와 공정표를 작성한다.

⑤ 여러 가지 아이디어 중에서 가장 좋은 대안을 선택한다.

06 비행기나 부메랑의 비행에 대한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

㈎ 날개는 위쪽이 좀 더 볼록한 유선형으로 되어 있다.

㈏ 비행기에 작용하는 중력보다 양력이 더 커야 떠오를 수 있다.

㈐ 비행기와 부메랑 날개에 양력이 발생하는 원리는 서로 다르다.

㈑ 부메랑은 볼록한 면이 향하는 쪽으로 진행 방향이 꺾이면서 회전한다.

① ㈎, ㈏	② ㈎, ㈐

③ ㈎, ㈏, ㈑	④ ㈏, ㈐, ㈑

⑤ ㈎, ㈏, ㈐, ㈑

07 다음 글의 빈칸에 들어갈 알맞은 말은?

문제 해결을 위한 제품을 디자인할 때에는 실용성, 심미성, (     ), 경제성 등을 고려하여 견고하게 만든다.

08 소리의 발생과 전달 과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 물체의 진동이 만든 공기의 진동이 전달된다.

② 관악기의 소리는 공기 기둥의 진동이 전달된다.

③ 소리의 크기는 진폭, 소리의 높낮이는 진동수와 관련 있다.

④ 공기의 진동이 우리 귀의 고막을 진동시키면 소리로 인식한다.

⑤ 일반적으로 크기가 크거나 두껍고 느슨할수록 높은 소리가 난다.

정답 및 해설

3. 융합적 문제 해결 체험 활동 (3회)

01 ⑤   02 ③   03 ②   04 ④   05 ③   06 ③   07 독창성   08 ⑤

01 융합 기술은 기술과 기존 산업·학문 간 또는 신기술 간 결합으로 새로운 창조적 가치를 창출함으로써 미래 사회의 경제와 사회·문화의 변화를 주도하는 기술이다.

02 ‘동절양채’는 겨울에도 실내에서 채소를 기를 수 있게 만든 온실로, 온돌과 황토로 바닥과 벽을 만들고, 거적으로 지붕을 덮은 상태에서 한지에 기름을 발라 창을 내었다. ‘동절양채’를 만들기 위해서는 채소를 키우기 위한 생명 기술, 온실을 짓는 건설 기술과 온실의 한지창, 거적 지붕 등을 제작하기 위한 제조 기술의 융합이 이루어져야 한다.

03 신산업 창출형에 해당하는 기술은 휴모노이드 로봇, U-실버 융합 기술, 차세대 융합 콘텐츠 등이 있다. 원천 기술 창조형에는 미래 유망 파이오니어 사업이 있고, 산업 고도화형에는 미래형 자동차, 유비쿼터스-시티 등이 있다.

04 나노 기술(NT)는 10억분의 1m(나노미터) 크기의 정밀도로 다루는 극미세 가공 기술로 나노 물질을 조작, 생산, 제어함으로써 제품에 응용하거나 제품을 생산하는 기술이다.

05 기술적 문제 해결 과정은 ‘문제 확인-계획-실행-평가’의 단계를 거친다. 마름질, 조립, 가공 등의 과정은 실행 단계에서 수행한다.

06 비행기나 부메랑 날개에 양력이 발생하는 원리는 서로 같다. 날개 위쪽이 볼록한 나선형 구조를 띠어 날개의 위아래 면에 압력 차이가 생기게 한다.

|더 나아가기| 양력의 발생 원리
유선형 날개의 형태적인 특성 때문에 날개의 위쪽과 아래쪽에 상대적인 압력 차이가 발생하여 양력이 작용한다.

07 일반적으로 제품을 디자인할 때에는 실용적으로 사용할 수 있는가, 형태·색상·재질이 아름다운가 독창적인 디자인인가, 합리적인 가격으로 만들 수 있는가 등을 고려한다.

08 일반적으로 진동하는 물체가 작고, 얇고, 팽팽할수록 높은 소리가 난다. 관악기와 같이 공기 기둥이 진동하는 경우 공기 기둥의 길이가 길수록 낮은 소리, 짧을수록 높은 소리가 난다.