1  어떤 도선에 [eqn: 200] [eqn: rmmA]의 전류가 [eqn: 50]초 동안 흘렀다. 이 도선의 단면을 지나간 전자의 수는 몇 개인지 쓰시오. (단, [eqn: rm1A]는 [eqn: 1]초 동안 [eqn: 6.25 times 10^18]개의 전자가 지나갈 때의 전류의 세기이다.)

Ⅰ. 전기와 자기

2. 전류와 전기 에너지

上

수준별 문제

반┃  이름┃

2  그림 ㈎는 세 전구가 연결된 회로의 일부이다. [eqn: rmA]점에 연결한 전류계의 단자와 바늘이 그림 ㈏와 같았다.

㈎

㈏

[eqn: rmB], [eqn: rmC], [eqn: rmD]점에서의 전류의 세기를 옳게 짝 지은 것은?

B점	C점	D점

① 10 mA	5 mA	0 mA

② 15 mA	15 mA	15 mA

③ 100 mA	50 mA	0 mA

④ 100 mA	50 mA	50 mA

⑤ 150 mA	150 mA	150 mA

3  그림은 밝기가 같은 전구 두 개를 병렬로 연결한 회로를 나타낸 것이다.

전류계 하나로 회로 전체에 흐르는 전류의 세기를 측정하려고 할 때 어느 곳에 연결해야 하는가?

① A	② B	③ C

④ A 또는 B	⑤ 모두 가능하다.

[4~5] 그림과 같이 저항을 여러 개 연결하였다.

4  이 회로의 전체 저항은?

① 1[eqn: Ω]	② 2[eqn: Ω]	③ 3[eqn: Ω]

④ 4[eqn: Ω]	⑤ 5[eqn: Ω]

5 [eqn: 3Ω]인 저항에 흐르는 전류의 세기는?

① 0.5 A	② 1 A	③ 1.5 A

④ 2 A	⑤ 2.5 A

6  연수는 가정용 전원 [eqn: 220] [eqn: rmV]에서 작동되는 몇 가지 전기 기구에 흐르는 전류의 세기를 측정하여 표와 같은 결과를 얻었다.

위 세 전기 기구를 동시에 사용할 때 총 소비 전력은 몇 [eqn: rmW]인지 쓰시오.

7  ㈎~㈐와 같이 전기 기구를 사용하였다.

㈎ 30 W 형광등을 1시간 동안 사용하였다.

㈏ 100 W 전기다리미를 30분 동안 사용하였다.

㈐ 1 kW 전자레인지를 6분 동안 사용하였다.

전기 기구가 사용한 전력량이 많은 순서대로 옳게 나열한 것은?

① ㈎－㈏－㈐	② ㈎－㈐－㈏

③ ㈏－㈐－㈎	④ ㈐－㈎－㈏

⑤ ㈐－㈏－㈎

Ⅰ. 전기와 자기

2. 전류와 전기 에너지

1 [eqn: 6.25 times 10^19]개  2 ⑤  3 ③  4 ④  5 ③  6 [eqn: rm2,200```W]  7 ⑤

1  전하량＝전류의 세기[eqn: ×]시간＝200 mA[eqn: ×]50 s＝0.2 A
[eqn: ×]50 s＝10 C이다. 따라서 도선의 단면을 지나간 전자의 수는 [eqn: 6.25 times 10^18 times10]＝[eqn: 6.25 times 10^19](개)이다.

2  세 전구는 직렬 연결되어 있으므로 각 지점에 흐르는 전류의 세기는 모두 150 mA로 같다.

3  C점에 흐르는 전류는 A, B점으로 나뉘어 흐른다. 따라서 C점에 전류계를 연결해야 회로 전체에 흐르는 전류의 세기를 측정할 수 있다.

4  6[eqn: Ω]과 12[eqn: Ω]이 병렬 연결된 곳의 합성 저항이 4[eqn: Ω]이고, 이것과 4[eqn: Ω]이 직렬 연결되면 8[eqn: Ω]이다. 또한 3[eqn: Ω]과 5[eqn: Ω]이 직렬 연결되면 8[eqn: Ω]이므로 전체 저항은 8[eqn: Ω]과 8[eqn: Ω]이 병렬 연결된 것과 같은 4[eqn: Ω]이다.

5  전체 저항이 4[eqn: Ω]이므로 전체 전류는 [eqn: rm{12``` V} over{4`Ω} =3``A]이다. 따라서 4[eqn: Ω]과 3[eqn: Ω], 5[eqn: Ω]에 각각 1.5 A의 전류가 흐른다.

6  세 전기 기구를 동시에 사용할 때 흐르는 총 전류의 세기는 2 A＋3 A＋5 A＝10 A이므로 총 소비 전력은 220 V[eqn: ×]10 A＝2,200W이다.

7  ㈎ 형광등：30 W[eqn: ×]1 h＝30 Wh

㈏ 전기다리미：100 W[eqn: ×]0.5 h＝50 Wh

㈐ 전자레인지：1,000 W[eqn: ×]0.1 h＝100 Wh