과  제  학  습  지

단원명	Ⅳ-2. 반도체와 신소재	( )년 ( )월 ( )일
학 습 주 제	- 반도체와 신소재에 대한 ○, × 퀴즈 - 반도체와 신소재에 대한 ( ) 채우기 문제를 푼다.	교과서 254～280쪽
		( )학년 ( )반 ( )번 ( )

◈ O, X 퀴즈 ◈

* 다음 문장이 옳으면 ○표를, 옳지 않으면 ×표를 (  ) 안에 쓰시오.

1. 원자는 (-)전하를 띠는 원자핵과 (+)전하를 띠는 전자로 이루어져 있다. ( X )

2. 원자 궤도에서 가장 바깥에 존재하는 전자를 최외각 전자라고 한다. ( ○ )

3. 전자가 가질 수 있는 에너지 값을 에너지 준위라고 한다. ( ○ )

4. 전자가 채워져 있는 에너지띠 중에서 원자핵과 가장 멀리 떨어져 있는 띠를 전도띠라고 한다. ( X )

5. 부도체는 가전자 띠에 전자가 부분적으로 채워져 있어서 전압을 걸면 전자가 쉽게 비어있는 에너지 준위로 이동할 수 있어 전류가 잘 흐른다.  ( X )

6. P형 반도체에선 자유 전자가 전하 운반자이다.  ( X )

7. n형 반도체에선 양공이 전하 운반자가 된다. ( X )

8. 다이오드는 p형 반도체와 n형 반도체를 접합시킨 것이다. ( ○ )

9. 다이오드는 스위치 작용과 증폭 작용을 한다. ( X )

10. 트랜지스터는 두 개의 P-N 접합을 샌드위치 모양으로 배열하여 P-N-P 또는 N-P-N의 순으로 결합된 소자이다. ( ○ )

11. 트랜지스터는 전류를 한쪽 방향으로만 흐르게 하는 정류 작용을 한다.  ( X )

12. 작은 실리콘 칩 위에 무수히 많은 다이오드, 트랜지스터, 저항, 축전기 등의 소자를 연결해 놓은 회로를 집적 회로라고 한다.  ( ○ )

13. 논리곱(AND) 게이트는 두 개의 입력이 모두 1이어야 출력이 1이 나온다. ( ○ )

14. 어떤 물질이 특정 온도 이하에서 저항이 0이 되는 현상을 초전도 현상이라고 한다.  ( ○ )

15. 초전도체에서는 많은 양의 전류가 흐르게 되므로 열에너지의 손실이 크다. ( × )

16. 초전도체로 만든 코일을 사용하면 매우 강한 자기장을 만들 수 있다. ( ○ )

17. 중합 반응을 통해 만들어진 고분자 물질을 단위체라고 한다. ( × )

18. 합성수지는 열과 압력에 의해 모양이 쉽게 변형되지 않는다. ( × )

19. 녹말과 셀룰로오스는 포도당이 중합 반응하여 만들어진 중합체이다. ( ○ )

20. 자원으로 활용되는 유용한 광물을 광석이라고 한다. ( O )

21. 전기와 열을 잘 전달하는 금속 원소를 주성분으로 하는 광물을 금속 광물이라고 한다. ( O )

22. 석회석과 구리는 비금속 광물에 속한다. ( X )

23. 연필심으로 활용되는 광물 자원은 흑연이다. ( O )

24. 광물 자원이 특히 많이 집중되어 있는 곳을 광상이라고 한다. ( O )

25. 사금은 기존의 암석이 변성 작용을 받는 과정에서 생성된다. ( X )

26. 자기 탐사란 주변 암석과의 중력 차이를 이용하여 자원을 탐사하는 방법이다. ( X )

27. 암석이나 지층 속에 포함된 화학 성분을 분석하는 탐사 방법을 지구 물리 탐사라고 한다. ( X )

28. 시추는 비용이 적게 들고 지하 깊은 곳의 지층 구조 및 암석 종류를 알 수 있는 방법이다. ( X )

29. 전선으로 사용하는 구리는 반응성이 낮아 녹이 잘 슬지 않는 성질을 이용한다. ( O )

30. 자동차나 휴대 전화의 전지에 활용되는 광물 자원은 리튬이다. ( O )

31. 시멘트의 원료로 사용되는 비금속 광물 자원은 석회석이다. ( O )

학교 홈페이지에서 정답을 확인 후 맞은 개수를 기록하여 제출하기 바랍니다.

맞은 개수	( )개	과제 확인	( )월 ( )일 확인자 ( )

◈ 빈칸 채우기 ◈

* 다음 문장의 (  ) 안에 들어갈 알맞은 낱말을 쓰거나 고르시오.

1. 원자가 무수히 많이 모여 고체를 이루면 전자가 가질 수 있는 에너지 폭이 넓어지는데 이것을       ( 에너지띠 )라고 한다.

2. 에너지띠와 에너지띠 사이 간격을 ( 에너지 간격 )이라고 한다.

3. 도체와 부도체의 중간 성질을 갖는 물질을 ( 반도체 )라고 한다.

4. n형 반도체에서 실리콘과 붕소가 결합할 때 전자 1개가 부족한 상태가 되어 전자가 들어가 자리에 빈 구멍이 생긴다. 이 구멍을 ( 양공 )이라고 한다.

5. p형 반도체에 전지의 (+)극을, n형 반도체에 전지의 (-)극을 연결하면 p형 반도체의 양공과 n형 반도체의 전자는 접합면을 통해 반대쪽으로 이동하여 전류가 흐른다. 이를 ( 순방향 전압 )이라고 한다.

6. 다이오드는 전류를 한쪽 방향으로만 흐르게 하는 ( 정류 작용 )을 한다.

7. 트랜지스터는 전류를 흐르게 하거나 흐르지 못하게 하는 ( 스위치 작용 )을 한다.

8. 컴퓨터의 중앙 처리 장치: 컴퓨터의 두뇌 역할을 하는 중앙 처리 장치(CPU)는 백만 개 이상의 작은 트랜지스터가 들어 있는 ( 집적 회로 )이다.

9. 논리 회로에서 트랜지스터나 스위치 같은 것을 이용하여 어떤 특정한 조건에서만 전류가 흐르게 되는 요소를 ( 게이트 ) 라고 한다.

10. 어떤 물질이 특정 온도 이하에서 저항이 0이 되는 현상을 ( 초전도 현상 )이라 하고, 이러한 물질을  ( 초전도체 )라고 한다.

11. 특정 온도 이하에서 저항이 0이 되는 현상을 ( 초전도 ) 현상이라고 한다.

12. 임계 온도 이하에서 초전도체 내부의 자기장이 완전히 없어지는 현상을 ( 마이스너 효과 )라고    한다.

13. 고분자를 구성하는 기본 단위가 되는 작은 분자를 ( 단위체/중합체 )라 하고, 이들이 반복적으로 결합하여 고분자 물질을 형성하는 반응을 ( 중합 ) 반응이라고 한다.

14. ( 나노 물질 )은 구성 입자의 크기가 1～100 nm인 물질을 말한다.

15. ( 나노 복합 재료 )는 고분자에 강화제로 나노 물질을 섞어 더 좋은 기능을 갖도록 만든 것이다.

16. 암석을 구성하는 광물 중 92%는 ( 규산염 ) 광물이다.

17. 자원으로 활용되는 유용한 광물을 포함하는 암석을 ( 광석 )이라고 한다.

18. 광물 자원은 ( 금속 광물 ) 자원과 ( 비금속 광물 ) 자원으로 구분된다.

19. 지각에 가장 많이 분포하는 금속 원소는 ( 알루미늄 )이다.

20. 유용한 광물이 많이 모여 있는 특정한 장소를 ( 광상 )이라고 한다.

21. ( 화성 광상/변성 광상 )은 마그마가 냉각되는 과정에서 생성되는 광상이다.

22. 알루미늄의 원광석은 ( 보크사이트 )이다.

23. 각 지역의 자기장의 변화를 알아보는 탐사 방법은 ( 자기 탐사/전기 탐사 )이다.

24. 철은 습기에 노출되면 녹이 잘 슬기 때문에 ( 탄소 )를 첨가하여 사용한다.

25. 녹이 잘 슬지 않고 가벼운 ( 알루미늄 )은 창틀 재료나 각종 주방 용기의 원료가 된다.

26. 휴대 전화의 액정이나 집적 회로를 만드는 데 이용되는 광물 자원은 ( 규소/ 석회석 )이다.

27. 폐 휴대 전화, 가전제품을 재활용하는 사업을 ( 도시 광산 )이라고 한다.

학교 홈페이지에서 정답을 확인 후 맞은 개수를 기록하여 제출하기 바랍니다.

맞은 개수	( )개	과제 확인	( )월 ( )일 확인자 ( )